附属第二幼儿园无线网络覆盖项目参数要求

项目总体要求:

1.设备应符合标准要求（具体见参数)；
教室：每间部署1-2台Wi-Fi 6面板AP，为智慧黑板与学生平板提供稳定连接，确保高清教学视频流畅播放。

多功能厅：采用多台高性能吸顶AP组成高密度覆盖网络，满足200人规模教研活动的并发接入需求。

办公室：根据空间布局灵活选用面板AP或吸顶AP，实现工位无缝覆盖，保障移动办公和视频会议顺畅进行。

走廊：按需部署壁挂式补点AP，消除信号盲区，确保师生移动过程中在线应用持续连接。
2.供货期限：合同签订后30个日历天内完成供货。

3.项目过程中产生的运输费用及安装费用由供货方承担。

	序号
	产品分类
	产品类别
	产品规格
	单位
	供应商
	数量

	1
	网络设备
	交换机
	24口10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源
	台
	华为/锐捷/华三
	2

	2
	网络设备
	面板式无线AP
	双射频支持802.11ax的无线接入点产品。
	个
	华为/锐捷/华三
	14

	3
	网络设备
	吸顶式无线AP
	802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；支持锐捷极简以太光方案；支持1个1Gbps以太网电口以及1个2.5Gbps SFP光口；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.976Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电（802.3af和本地电源适配器需单独选购）
	个
	华为/锐捷/华三
	7


