校门口宣传栏采购清单

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	性能参数

	1
	宣传栏
	1
	件
	1、主材规格：含宣传栏主体及雨遮部分，材料防雨防锈防风，中间版面5-5方管边框，激光切割，焊接造型，不应出现变形、分层、鼓泡、碎裂现象，整体主材使用镀锌板焊接造型。
2、框架构造：采用10cm*10cm正标镀锌板足1.0焊接成型，以保证支架的稳固性，雨遮部分厚度为50cm*10cm正标镀锌板足1.0焊接造型与主框架相连。整体线条美观大方、过渡自然，边缘采用弧度设计。
3、油漆工艺：采用优质环保漆，整体喷红色光面汽车漆（4遍）+护色漆（1遍），保证产品光泽、平整、清晰。
4、五金件：采用优质三合一连接件、螺栓、螺帽等，地下部分预埋总长50cm，、底部立柱加固。
5、尺寸：整体尺寸10米*3米，版面尺寸为400*225cm，单面造型宣传栏。
6、本次采购费用应包含一次主题宣传栏内容设计、制作及安装费。
[bookmark: _GoBack]7、其他：报价时须另附效果示意图，范例：
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